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Введение
[bookmark: _Toc533078030][bookmark: _Toc7180993][bookmark: bookmark3]Схема теплоснабжения Берегового сельского поселения разработана в соответствии с требованиями законодательных документов:
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276);
утвержденными в соответствии с действующим законодательством документами территориального планирования поселения, программ развития сетей инженерно-технического обеспечения. 
Структура настоящей схемы теплоснабжения в части разделов Тома 1 утверждаемой части, а также глав Тома 2 обосновывающих материалов представлена в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276).
Цель разработки схемы теплоснабжения: удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Актуализация схемы теплоснабжения в целях:
Получения данных о существующем положении в сфере теплоснабжения Берегового сельского поселения и составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения надёжности, качества и эффективности теплоснабжения поселения, а также поиск решений для обеспечения полного удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, для обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, для экономического стимулирования развития системы теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения;
Повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения;
Снижения негативного воздействия на окружающую среду;
Обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла;
Обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла.
Принципы разработки схемы теплоснабжения:
обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;
соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;
минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;
обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.
Используемые понятия и определения:
«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
«установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
«располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;
«мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;
«теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.


[bookmark: _Toc131691361]Общие сведения
[bookmark: _Toc343775883]Береговое сельское поселение находится в юго-восточной части Каслинского муниципального района. На  Юге граничит с Кунашакским муниципальным районом, на СЗ — с Булзинским, на С-В — с Огневским сельским поселением.
Площадь Берегового сельского поселения (далее – Береговое СП) составляет 598 га. Население (по данным с официального сайта) составляет 2150 человек. 
Береговое СП расположено на южном берегу озера Пороховое, в 31 км к северо-востоку от районного центра, города Касли, на высоте 227 метров над уровнем моря.
[image: Изображение выглядит как карта

Автоматически созданное описание]
[bookmark: _Ref536549482]Рисунок 1. Положение Берегового СП
Территориальное деление. В состав Берегового сельского поселения входят населённые пункты: поселок Береговой, деревня Зырянкуль, деревня Кульмяково, деревня Малая Канзафарово, село Пороховое. Поселок Береговой является административным центром Берегового сельского поселения.

[bookmark: _Toc450745401][bookmark: _Toc452545864][bookmark: _Toc533170550][bookmark: _Toc407638489][bookmark: _Toc407703133][bookmark: _Toc407703953][bookmark: _Toc414274865][bookmark: _Toc416708235][bookmark: _Toc422928593][bookmark: _Toc423525698][bookmark: _Toc424042084][bookmark: _Toc430345836][bookmark: _Toc431569607][bookmark: _Toc437278315]

[bookmark: _Toc131691362]Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального района 
1.1. [bookmark: _Toc437274999]
1.2. [bookmark: _Toc437275000]
1.1 [bookmark: _Toc131691363]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления 
Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Берегового СП определялся по данным Генерального плана, отчета о земельных участках, находящихся в процедуре предоставления для жилищного строительства территории Берегового СП управления АПК архитектуры и земельных отношений администрации Берегового СП, по перечню объектов, предлагаемых для учета при разработке схемы теплоснабжения с указанием площади жилых строений, наименования заказчика/подрядчика, а также по утвержденным проектам планировки территорий Берегового СП, строящихся и планируемых к строительству отдельных зданий.
По данным Администрации статистика общей площади зданий и обеспеченности населения жилой площадью в Береговом СП за последние годы (2017–2021 гг.) не ведётся.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами Берегового СП не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.
Информация о перспективных приростах тепловой по данным Генерального плана и перспективах развития централизованных систем теплоснабжения отсутствует.
Согласно данным, предоставленным управлением АПК, архитектуры и земельных отношений Берегового СП в 2023 году площадь жилищного фонда Берегового сельского поселения составляет 56,992 тыс. кв.м. из них 33,372 тыс. кв.м. площадь многоквартирных домов, 13,636 тыс. кв.м площадь коттеджной застройки и 9,984 тыс. кв.м индивидуальной застройки. 
В соответствии с данными существующих проектов планировки и межевания территории строительство многоквартирной жилой застройки не планируется.
Для жилой застройки по итогам 2022 года тепловая нагрузка на отопление составляет 1,739 Гкал/ч, для бюджетных организаций – 0,616 Гкал/ч. 
Рост объемов строительства жилых зданий в Береговом СП с применением индивидуального теплоснабжения в настоящее время значительно превышает объемы строительства многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением. В зону индивидуального теплоснабжения также попадают частные жилые дома, расположенные за пределами зон с центральным теплоснабжением и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими, как правило на твердом топливе. В перспективе сохраняется тенденция к организации индивидуального теплоснабжения в зонах малоэтажной застройки.
1.2 [bookmark: _Toc131691364]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления 
Информация об уровне базового потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в муниципальном районе приведена в таблице Таблица 1.
[bookmark: _Ref105506154]Таблица 1. Данные уровня базового потребления Берегового СП на 2022 год
	Единица административно-территориального деления
	Присоединенная максимальная часовая договорная нагрузка потребителей в сетевой воде, Гкал/ч

	
	Всего:
	Жилой фонд
	СКБ и Прочие (Юр. лица)

	
	
	Отопление вентиляция
	ГВС
	Отопление вентиляция
	ГВС

	Береговое СП
	2,575
	1,739
	0,150
	0,616
	0,070



Прирост максимальной часовой тепловой нагрузки в Береговом СП не ожидается в связи с отсутствием перспективной отапливаемой застройки.
Суммарные прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на территории Берегового СП с учетом перечня объектов, а также перечня децентрализуемых объектов, планируемых к застройке, приведены в таблице Таблица 2.
1.3 [bookmark: _Toc131691365]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах 
Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами Берегового СП, расположенными в производственных зонах, не рассматривались.
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[bookmark: _Ref131078795][bookmark: _Ref131078792][bookmark: _Ref39588217]Таблица 2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя
	№ п/п
	Объекты
	Параметр
	Изменение тепловой нагрузки (Гкал/ч) и теплоносителя (м3/ч) 

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029–2034

	
	
	
	Тепловая энергия
	Тепло-носитель
	Тепловая энергия
	Тепло-носитель
	Тепловая энергия
	Тепло-носитель
	Тепловая энергия
	Тепло-носитель
	Тепловая энергия
	Тепло-носитель
	Тепловая энергия
	Тепло-носитель
	Тепловая энергия
	Тепло-носитель

	
	
	
	Гкал/ч
	м3/ч
	Гкал/ч
	м3/ч
	Гкал/ч
	м3/ч
	Гкал/ч
	м3/ч
	Гкал/ч
	м3/ч
	Гкал/ч
	м3/ч
	Гкал/ч
	м3/ч

	1

	Новая блочная котельная
	Всего
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные организации
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.


[bookmark: _Toc437278336]


[bookmark: _Toc131691366][bookmark: _Toc407638495][bookmark: _Toc407703139][bookmark: _Toc407703959][bookmark: _Toc414274871][bookmark: _Toc416708241][bookmark: _Toc422928599][bookmark: _Toc423525718][bookmark: _Toc424042104][bookmark: _Toc430345866][bookmark: _Toc431569637][bookmark: _Toc437278321]Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1 [bookmark: _Toc131691367]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
На территории Берегового СП система централизованного теплоснабжения действуют только в п. Береговой.
Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
Границы зоны действия источника тепловой энергии определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям. Зона действия источник тепловой энергии, внутри которого расположены все объекты потребления тепловой энергии, представлена                      на рисунке Рисунок 2.
Зона действия систем теплоснабжения Берегового СП на расчетный срок сохраняется.
[bookmark: _Hlk110267017][image: ]
[bookmark: _Ref429755819][bookmark: _Ref130730776]Рисунок 2. Зона действия Новой блочной котельной


2.2 [bookmark: _Toc131691368]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии   
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Береговом СП сформированы в исторически сложившихся на территории микрорайона и с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одноэтажные и двухэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Берегового СП не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.
2.3 [bookmark: _Toc131691369]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть 
[bookmark: _Hlk8034320]Балансы тепловой мощности составлены на 10-летний этап планирования 2024-2034 гг. Тепловые балансы учитывают запланированные изменения установленных и располагаемых мощностей источников тепловой энергии при актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП на 2024 год. В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представленными в разделе 1 настоящего документа. Динамика изменения договорной нагрузки приведена в таблице Таблица 3. Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии Берегового СП представлены в таблице 4.
.
[bookmark: _Ref533007729]
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[bookmark: _Ref105589459]Таблица 3. Динамика изменения тепловой нагрузки
	
№ п/п
	Объекты
	Параметр
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029–2034

	1
	Новая блочная котельная
	Всего
	2,575
	2,575
	2,575
	2,575
	2,575
	2,575
	2,575
	2,575

	
	
	Население
	1,889
	1,889
	1,889
	1,889
	1,889
	1,889
	1,889
	1,889

	
	
	Бюджетные организации и Прочие потребители
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686


[bookmark: _Ref105589462][bookmark: _Ref437266613][bookmark: _Ref500943829][bookmark: _Ref8034348]* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.
Таблица 4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
	№ п/п
	Объекты
	Параметр
	Баланс тепловой мощности, Гкал/ч

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028–2034

	1

	Новая блочная котельная


	Установленная мощность
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51

	
	
	Располагаемая мощность
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51
	8,51

	
	
	Собственные технологические нужды
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	
	
	Договорная нагрузка
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	
	
	Потери через изоляцию и с утечками
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	
	
	Резерв/дефицит мощности
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14


* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.

2.4. [bookmark: _Toc131691370]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения   
В Береговом СП случаев, в которых зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов не выявлено. 
2.5. [bookmark: _Toc131691371]Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
[bookmark: _Hlk8034393]Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого, подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.
В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

,
где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;
H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;
b – эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия	источника теплоснабжения, 1/км2;
П – теплоплотность района , Гкал/(ч·км2);

 – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

– поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

[bookmark: _Ref495060233]Расчёт эффективного радиуса теплоснабжения для источника тепловой энергии Берегового СП не производится, так как на расчётный период не планируется подключение новых потребителей.
2.6. [bookmark: _Toc131691372] Показатели приростов объемов потребления тепловой энергии на источниках централизованного теплоснабжения при нормативных параметрах климата для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в Береговом СП
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 утвержденные схемы теплоснабжения при ежегодной актуализации должны содержать информацию о плановых годовых объемах потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии. 
Данная информация используется при формировании тарифов на производство и передачу тепловой энергии в части определения объемов полезного отпуска, утверждения и учета в тарифе объемов финансирования инвестиционных программ. В связи с этим Раздел 2 Утверждаемой части схемы теплоснабжения Берегового СП до 2033 года актуализация на 2024 год дополнен данными по фактическим и перспективным показателям прироста объемов потребления тепловой энергии по источникам Берегового СП. Показатели приростов объемов потребления тепловой энергии на источниках централизованного теплоснабжения при нормативных параметрах климата приведены в таблице Таблица 5. 
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[bookmark: _Ref117686556]Таблица 5. Показатели приростов объемов потребления тепловой энергии
	Теплоисточник
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2034

	Выработка полезной тепловой энергии, Гкал/год
	14658,98
	14658,98
	14658,98
	14658,98
	14658,98
	14658,98
	14658,98
	14658,98
	14658,98
	14658,98
	14658,98
	14658,98

	Прирост
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.


[bookmark: _Toc131691373]Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1 [bookmark: _Toc131691374]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей    
Существующие балансы теплоносителя источников тепловой энергии Берегового СП приведены в таблице Таблица 6. Теплоносителем в системах теплоснабжения Берегового СП является вода необходимого качества с нормируемыми технико-экономическими показателями. Теплоноситель предназначен для передачи тепловой энергии и для обеспечения горячего водоснабжения открытой системы теплоснабжения п. Береговой. Подпиткой тепловой сети восполняются объемы на нужды горячего водоснабжения потребителей, а также для восполнения утечек теплоносителя.
[bookmark: _Ref436830418]Таблица 6. Балансы теплоносителя на котельных Берегового СП
	№ п/п
	Наименование котельной
	Производительность водоподготовительных установок, т/ч
	Фактический расход воды на подпитку ТС и с/н, т/ч
	Фактический расход воды на открытые системы ГВС, т/ч
	Нормативный расход воды на утечку из систем теплопотребления и тепловых сетей, т/ч
	Резерв/Дефицит производительности, т/ч

	1
	Новая блочная котельная
	8,000
	0,010
	4,170
	-
	3,820


[bookmark: _Hlk105592738][bookmark: _Ref414263751][bookmark: _Ref533096841]* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.
Перспективный расход теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей представлен в таблице Таблица 7.
[bookmark: _Ref105511608]Таблица 7. Перспективный баланс открытых систем теплоснабжения
	№ п/п
	Объекты
	Параметр
	Баланс теплоносителя, т/ч

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2033

	1
	Новая блочная котельная
	Производительность ВПУ
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000

	
	
	Расход на подпитку
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	
	Расход на ГВС
	4,170
	4,170
	4,170
	4,170
	4,170
	4,170
	4,170

	
	
	Резерв/дефицит
	3,781
	3,781
	3,781
	3,781
	3,781
	3,781
	3,781


[bookmark: _Hlk105592764]* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.
3.2 [bookmark: _Toc131691375]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения    
Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ для компенсации потерь в аварийных режимах каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 
[bookmark: _Ref105512067]Таблица 8. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения подпитка может осуществляться химически не обработанной и не деаэрированной водой.
Таблица 8. Балансы производительности ВПУ для компенсации потерь в аварийных режимах
	№ п/п
	Объекты
	Параметр
	Баланс теплоносителя, т/ч

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2033

	1
	Новая блочная котельная
	Производительность ВПУ
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000

	
	
	Расход в аварийном режиме работы
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039


[bookmark: _Toc131691376]Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения
4.1 [bookmark: _Toc131691377]Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения     
[bookmark: _Hlk8034513][bookmark: _Hlk43324455]Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Берегового СП на период до 2034 г. определялся по данным генерального плана сельского поселения, генеральных планов населенных пунктов, а также на основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий. По предоставленным данным численность населения Берегового СП снижается. 
Динамика численности населения приведена в таблице Таблица 9.
[bookmark: _Ref125998121]Таблица 9. Динамика численности населения
	Год
	2021
	2022
	2023
	2024
	2029
	2034

	
	Факт
	Факт
	Факт
	Инерц.
	Базовый
	Инерц.
	Базовый
	Инерц.
	Базовый

	Население муниципального образования
	1503
	1427
	1351
	1316
	1351
	1141
	1351
	1000
	1351


В схеме теплоснабжения рассматриваются два варианта развития систем теплоснабжения Берегового СП.
В соответствии с первым (базовым) сценарием развития на расчетный срок реализуется весь комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения. Вариант учитывает замедление динамики оттока населения. 
В ходе реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения производится замена ветхих тепловых сетей для обеспечения нормативных уровней надежности.
В соответствии со вторым сценарием (инерционным) сохраняется динамика снижения численности населения, реализуются только ключевые мероприятия по развитию и модернизации систем, при этом развитие перспективных районов замораживается на последующие периоды в связи с недостаточным экономическим уровнем развития муниципалитета. Ключевыми мероприятиями являются мероприятия, обеспечивающие повышение уровня надежности систем теплоснабжения (представлены в главе 7 и 8 настоящего документа), а также мероприятия по исключению избыточных тепловых потерь на магистральных тепловых сетях.
4.2 [bookmark: _Toc131691378]Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения     
Ключевыми параметрами сравнения вариантов развития являются:
· Перспективная численность населения; 
· Суммарная стоимость реализации мероприятий по модернизации и реконструкции; 
· Суммарная подключенная договорная нагрузка; 
· Возможность бюджетного субсидирования проектов; 
· Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения.
Сравнение вариантов развития по данным критериям представлено в таблице 

Таблица 10.
[bookmark: _Ref125998081]

Таблица 10. Сравнение вариантов развития
	Критерий
	Базовый вариант развития
	Инерционный вариант развития

	Перспективная численность населения на 2033 г., чел
	1351
	515

	Реализация проектов перспективной застройки
	+
	-

	Суммарная стоимость реализации мероприятий, тыс. руб.
	12,69
	4,37

	Суммарная подключенная договорная нагрузка на расчетный срок, Гкал/ч
	2,575
	2,575

	Возможность бюджетного субсидирования проектов
	+
	-

	Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения (мероприятия по установке балансировочных клапанов, замена ветхих тепловых сетей и т.д.)
	+
	+





[bookmark: _Toc131691379]Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc437278351][bookmark: _Toc7181032][bookmark: _Toc131691380]5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc7181033][bookmark: _Toc437278352]Схемой теплоснабжения строительство новых и реконструкция котельного оборудования источников тепловой энергии не предусматривается.
[bookmark: _Toc131691381]5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 
[bookmark: _Toc7181034]Мероприятий по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии на территории Берегового СП не предполагается.
[bookmark: _Toc131691382]5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 
[bookmark: _Toc7181035]Мероприятий по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии на территории Берегового СП не предполагается.
[bookmark: _Toc131691383]5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных  
[bookmark: _Toc437278354][bookmark: _Toc7181036]Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных в Берегового СП не выявлено.
[bookmark: _Toc131691384]5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
[bookmark: _Toc437278355][bookmark: _Toc7181037]Реализация мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно на территории Берегового СП не предполагается.
[bookmark: _Toc131691385]5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
[bookmark: _Toc437278356][bookmark: _Toc7181038]Мероприятий по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Берегового СП не предполагается.
[bookmark: _Toc131691386]5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
[bookmark: _Toc437278357][bookmark: _Toc7181039]Мероприятий по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы, схемой теплоснабжения, не предлагается.
[bookmark: _Toc131691387]5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Регулирование отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения, работающих на общую тепловую сеть на территории Берегового СП не предполагается.
[bookmark: _Toc131691388][bookmark: _Toc437278358][bookmark: _Toc7181040]5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 
[bookmark: _Toc7181041]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого реконструируемого или вновь вводимого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей приведены отсутствуют. 
[bookmark: _Toc131691389]5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 
[bookmark: _Toc437278359][bookmark: _Toc7181042]На территории Берегового СП отсутствует целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в связи с особенности климато-геодезических характеристик региона, а также в связи с высокими издержками реализации.
[bookmark: _Toc131691390]Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
[bookmark: _Toc131691391][bookmark: _Toc437278365][bookmark: _Toc7181049]6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности 
В соответствии с Разделом 2 настоящего документа зон с дефицитом тепловой мощности на территории Берегового СП не выявлено, мероприятия не требуются.
[bookmark: _Toc437278366][bookmark: _Toc7181050][bookmark: _Toc131691392]6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
[bookmark: _Toc437278367][bookmark: _Toc7181051]Проект планировки и межевания территории не предусматривает строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах.
[bookmark: _Toc131691393]6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
На территории Берегового СП не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc437278368][bookmark: _Toc7181052][bookmark: _Toc131691394]6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
[bookmark: _Ref437273560]Модернизации тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим работы на территории Берегового СП не предполагается. 
[bookmark: _Toc131691395][bookmark: _Toc437278369][bookmark: _Toc7181053]6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 
[bookmark: _Toc437278370][bookmark: _Toc7181054]Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на территории сельского поселения в полной мере совпадает с мероприятиями по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, так как замена тепловых сетей является одним из факторов повышения надежности теплоснабжения. Указанные мероприятия реализуются в соответствии с зонами ненормативной надежности и приведены в разделе 6.7.


[bookmark: _Toc131691396]6.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc7181055]Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой теплоснабжения не предусмотрена.
[bookmark: _Toc131691397][bookmark: _Toc437278371]6.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
[bookmark: _Toc437278372][bookmark: _Toc7181056]Замена изношенных участков тепловых сетей позволит снизить величину потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя, повысить надежность системы в целом, а также избегать аварийных ситуаций и недоотпуска тепловой энергии потребителю. 
[bookmark: _Hlk99667340]В рамках схемы теплоснабжения предлагается мероприятие по замене тепловых сетей Котельной №1 в связи с высоким физическим износом на участке от узла К38 до узлов К53 и К73 суммарной протяженностью 2680 м в двухтрубном исчислении с целью сокращения потерь тепловой энергии при транспортировке и повышения надёжности.
Таблица 11. Перечень ветхих тепловых сетей подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на Новой блочной котельной
	Начало участка
	Конец участка
	Наружный диаметр, мм
	Длина участка (в 2-х трубном
исчислении), м

	К-30
	К-53
	219
	2000

	К-30
	К-73
	108
	680

	ИТОГО:
	2680


[bookmark: _Toc131691398]6.8 Строительство и реконструкция насосных станций
Мероприятий по строительству и реконструкции насосных станций в системах теплоснабжения котельной Берегового СП не предусматривается. 


[bookmark: _Toc131691399]Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы
7.1 [bookmark: _Toc131691400]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения   
[bookmark: _Hlk105593960]В настоящей момент на территории сельского поселения эксплуатируется единственная открытая система теплоснабжения – Новой блочной котельной.
Для оценки экономических показателей определяются основные направления возможного снижения затрат при переходе на закрытую схему: уменьшение затрат электроэнергии на подпитку тепловой сети и уменьшение затрат на химводоочистку (ХВО), сокращение потерь тепловой энергии в связи с переходом на температурный график без срезки.
Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытие реализуются одним из следующих способов: прокладка отельного трубопровода ГВС или установка индивидуального теплового пункта.
По согласованию с теплоснабжающей организацией МУП «РСО КР» в связи с отсутствием технико-экономической целесообразности перевода открытой системы теплоснабжения Новой блочной котельной в п. Береговой, необходимость в изменении метода регулирования отсутствует. Однако целесообразно повторно рассмотреть данный вопрос в последующей актуализации схемы теплоснабжения.
7.2 [bookmark: _Toc131691401]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения   
Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которых отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине, отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения не рассматривались. 



[bookmark: _Toc131691402]Раздел 8. Существующие и перспективные топливные балансы
8.1 [bookmark: _Toc131691403]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе    
Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии приведены в таблице Таблица 12. 
[bookmark: _Ref116942573]Таблица 12. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии
	Объект
	Вид основного топлива
	Показатель
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028–2034

	Новая блочная котельная
	Природный газ
	Расход топлива, т. у. т.
	2870,00
	2870,00
	2870,00
	2870,00
	2870,00
	2870,00
	2870,00

	
	
	Расход топлива, тыс. м3
	2510,33
	2510,33
	2510,33
	2510,33
	2510,33
	2510,33
	2510,33

	
	
	Теплотворная способность, ккал/кг
	8100,00
	8100,00
	8100,00
	8100,00
	8100,00
	8100,00
	8100,00


* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.
8.2 [bookmark: _Toc131691404]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии   
На территории Берегового СП отсутствует целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемого топлива. 
8.3 [bookmark: _Toc131691405]Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 
Основным видом топлива, используемым источником тепловой энергии на территории Берегового СП, является природный газ.
Описание видов и количества используемого основного и резервного топлива для источника тепловой энергии по данным ресурсоснабжающей организации приведено в таблице Таблица 13.
[bookmark: _Ref37839932]Таблица 13. Топливные балансы источников тепловой энергии Берегового СП
	[bookmark: _Hlk129434707]№ п/п
	Наименование котельной
	Используемое топливо
	Организация-поставщик основного (резервного) топлива
	Характеристика, теплотворная способность основного (резервного) топлива, ккал/м3
	Годовой расход топлива
тыс. м3 (т)
	Удельный расход условного топлива
	Затраты электроэнергии в год

	
	
	Основное
	Резервное
	
	
	основного 
(резервного) топлива
	т. у.т.
	кг у.т/Гкал
	тыс. кВт∙ч

	1
	Новая блочная котельная
	Природный газ
	Да
	ОАО «НОВАТЭК-Челябинск»
	8100,00
	2 510,33
	2870,00
	195,78
	546000,00


* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.
8.5 [bookmark: _Toc131691406]Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа   
Направлением развития топливного баланса Берегового СП является полная газификация.
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[bookmark: _Toc131691407]Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
9.1 [bookmark: _Toc131691408]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе     
Общий объем инвестиций в проекты развития системы централизованного теплоснабжения Берегового СП при оптимистичном прогнозе развития в период 2024–2033 гг. составит 12,69 тыс. руб. в ценах 2023 г. 
Для расчета цен на строительство объектов системы теплоснабжения использовались нормативы сметной стоимости НЦС 81-02-19-2020 Сборник №13 «Наружные тепловые сети», НЦС 81-02-19-2020 Сборник №19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры». Удельные цены, принятые для расчета представлены в таблицах Таблица 14-Таблица 15. Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Новосибирская область) составляет 0,86. Также был проведен анализ стоимости аналогичных объектов на официальных сайтах производителей энергетического оборудования посредством сети Интернет.
Предложенные мероприятия носят предпроектный характер и требуют более детальной проработки и технико-экономического обоснования в ходе подготовки проектной документации.
[bookmark: _Ref115635416]Таблица 14. Мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей
	Котельная
	Состав проекта
	Год начала и конца реализации
	Капитальные затраты, млн. руб., без НДС

	Новая блочная котельная
	К-30 – К-53, 2Ду219, L=2000
	2024
	2028
	8,040

	Новая блочная котельная
	К-30 – К-73, 2Ду108, L=680
	2024
	2028
	4,000

	ИТОГО:
	12,040


[bookmark: _Ref126246184]Таблица 15. Организационные мероприятия
	Состав проекта
	Год начала и конца
реализации
	Капитальные затраты,
млн. руб.

	Утверждение нормативов запаса основного и резервного топлива на котельных Берегового СП
	2024
	2024
	0,050

	Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения
	ежегодно
	0,600

	ИТОГО:
	0,650



9.2 [bookmark: _Toc131691409]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе     
Мероприятий по строительству и реконструкции насосных станций и тепловых пунктов в системах теплоснабжения котельных Берегового СП не предусматривается. 
9.3 [bookmark: _Toc131691410]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе    
Схемой теплоснабжения мероприятия по изменению температурного графика и гидравлических режимов не предлагаются.
9.4 [bookmark: _Toc131691411]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе     
Схемой теплоснабжения мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые не предполагаются.
9.5 [bookmark: _Toc131691412]Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям     
Мероприятия по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения делятся на два типа: мероприятия, обеспечивающие нормативную надежность функционирования систем теплоснабжения, а также инвестиционные мероприятия, обеспечивающие снижение затрат на эксплуатацию и обеспечение тепловой энергией новых перспективных потребителей. Ключевой разницей данных типов мероприятий является отсутствие возможности рациональной окупаемости мероприятий первого типа, как, например, замена ветхих тепловых сетей, так как в случае реализации будет обеспечиваться нормативный уровень надежности теплоснабжения, который не принесет значительного сокращения затрат или дополнительного отпуска тепловой энергии (за исключением сокращения величины тепловых потерь через изоляцию). 
На территории муниципального образования Береговое СП перспективные подключаемые к централизованным системам теплоснабжения объекты по данным, предоставленным администрацией, отсутствуют, поэтому рациональные сроки окупаемости реализуемых мероприятий отсутствуют. 


[bookmark: _Toc131691413]Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
10.1 [bookmark: _Toc131691414]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) 
По состоянию на 01.01.2023 на территории Берегового СП осуществляют свою деятельность одна ЕТО: МУП «РСО КР». 
10.2 [bookmark: _Toc131691415]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)  
Реестр существующих зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Берегового СП, представлен в таблице Таблица 16. Графическое отображение зон действия представлено в разделе 2.1.
[bookmark: _Ref115080200]Таблица 16. Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций
	Номер ЕТО
	Существующие теплоснабжающие организации в зоне деятельности
	Энергоисточников в зоне деятельности
	Населенный пункт

	ЕТО-1
	МУП «РСО КР»
	Новая блочная котельная
	П. Береговой


10.3 [bookmark: _Toc131691416]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации      
В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, муниципального района, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) в системе теплоснабжения Берегового СП должно быть принято с учетом следующих положений: 
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) в значительной степени определяет формы организации отношений, формальные и неформальные границы взаимоотношений участников экономического процесса, а также механизмы закрепления данных взаимодействий рынка тепловой энергии. Решение должно быть сформировано с учетом взаимосвязи всех факторов, определяющих отношения участников рынка тепловой энергии, то есть на основе системного подхода. 
Характерные факторы влияющие на принятие решения об определении единых теплоснабжающих организаций на условия функционирования и развития ТСО Берегового СП, неопределенность действующей нормативной правовой базы в сфере теплоснабжения, обусловливают неоднозначность последствий того или иного решения, его влияния на надежность функционирования и развитие систем теплоснабжения Берегового СП. В связи с этим решение должно учитывать все факторы риска и не должно приводить к негативным последствиям. 
В решении об определении единой теплоснабжающей организации (ЕТО) необходимо учитывать интересы потребителей и производителей тепловой энергии для обеспечения надежного функционирования и дальнейшего развития системы теплоснабжения Берегового СП. 
Наделение статусом единой теплоснабжающей организации, с одной стороны, в значительной мере определяется сложившейся структурой системы теплоснабжения и системой взаимоотношений между теплоснабжающими организациями, потребителями и органами власти, осуществляющими управление развитием Берегового СП и регулирование отношений на рынке тепловой энергии и мощности. С другой стороны, наделение статусом ЕТО определяет характер деятельности и развития ТСО на рынке тепловой энергии в Береговом СП. 
При рассмотрении вопроса о наделении статусом ЕТО должны быть также учтены следующие факторы:
·  исторически сложившаяся организация застройки поселений и перспективы их развития в соответствии с Генеральным планом поселений, документами территориального планирования и стратегией социально-экономического развития 
· существующий состав структуры системы теплоснабжения Берегового СП. Система договорных отношений между ТСО и потребителями. - варианты решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Это решение принимается уполномоченным органом исполнительной власти и входит в состав распорядительных документов Схемы теплоснабжения. 
· организация поддержания надежности теплоснабжения с участием ТСО, саморегулируемых организаций и органов государственной власти Берегового СП в соответствии с действующим законодательством. 
Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». 
Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
·  размер собственного капитала; 
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Для определения вышеуказанных критериев уполномоченный орган (в данном случае Администрация Берегового СП) при разработке и актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций Берегового СП соответствующие сведения, являющимися критериями для определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и «емкость тепловых сетей» понимается: 
· «рабочая мощность источника тепловой энергии» — это средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы; 
· «емкость тепловых сетей» — это произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей. 
Общим основанием присвоения статуса единой теплоснабжающей организации для теплоснабжающих организаций на территории Берегового СП является п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
10.4 [bookmark: _Toc131691417]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации     
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального района лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.
В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения по данным Администрации муниципального образования заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не зафиксировано.

10.5 [bookmark: _Toc131691418]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения    
[bookmark: _Ref437275857]Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования, представлен в таблице Таблица 17. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации представлены на рисунке Рисунок 3.
[bookmark: _Ref116939433]Таблица 17. Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций
	Номер ЕТО
	Существующие теплоснабжающие организации в зоне деятельности
	Энергоисточников в зоне деятельности
	Населенный пункт

	ЕТО-1
	МУП «РСО КР»
	Новая блочная котельная
	П. Береговой



[image: Изображение выглядит как карта

Автоматически созданное описание]
[bookmark: _Ref105589804][bookmark: _Ref110276575]Рисунок 3. Границы зоны деятельности ЕТО Берегового СП
[bookmark: _Toc131691419]Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
В целях обеспечения существующих и перспективных потребителей тепловой энергией при соблюдении наиболее эффективного режима работы источника тепловой энергии Берегового СП предполагается, что перспективные нагрузки будут покрываться за счет имеющихся резервов источника.
В Береговом СП на расчётный период планируется полный перевод тепловых нагрузок на Новую блочную котельную.






[bookmark: _Toc131691420]Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Согласно статье 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. 
Законодательство РФ предписывает органам местного самоуправления в обязательном порядке осуществлять постановку на учет бесхозяйного имущества и с этой целью требует подачи заявления чиновниками для проведения процедуры обращения бесхозяйных сетей в собственность муниципального образования, на территории которых они находятся. Кроме того, обязанностью органа местного самоуправления помимо подачи такого заявления является проведение работ по определению индивидуальных характеристик бесхозяйного объекта недвижимости, в том числе подготовки его плана. 
Принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется путем внесения соответствующих сведений в Едином государственном реестре недвижимости. 
По данным МУП «РСО КР» и Администрации Берегового СП бесхозяйные объекты не зафиксированы.


[bookmark: _Toc131691421]Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения с нормативными документами муниципального уровня
13.1 [bookmark: _Toc131691422]Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии    
На территории Берегового СП отсутствует программа развития газоснабжения.
13.2 [bookmark: _Toc131691423]Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии  
Ключевой проблемой организации газоснабжения на территории Берегового СП является отсутствие систем газоснабжения в удаленных сельских населенных пунктах. 
13.3 [bookmark: _Toc131691424]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения    
На территории Берегового СП отсутствует программа развития газоснабжения.
13.4 [bookmark: _Toc131691425]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения   
 	Предложений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и модернизации источников тепловой энергии и генерирующих объектов на территории Берегового СП не предлагается.
13.5 [bookmark: _Toc131691426]Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии    
В рамках актуализации схемы теплоснабжения предложений по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.
13.6 [bookmark: _Toc131691427]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения   
Мероприятий, оказывающих влияние на централизованные системы водоснабжения (перевод на закрытые системы теплоснабжения), в рамках текущей актуализации схемы теплоснабжения не предполагается. Необходимость описания решений о развитии систем водоснабжения отсутствует. 
13.7 [bookmark: _Toc131691428]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения   
Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения Берегового СП отсутствуют.



[bookmark: _Toc131691429]Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения
[bookmark: _Hlk8035160][bookmark: _Hlk105594294]На территории Берегового СП можно выделить следующие индикаторы развития систем теплоснабжения на существующий и перспективный периоды:
· удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
· отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
· удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
· доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
· отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
· средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
· отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
· отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства
Фактов нарушения антимонопольного законодательства, а также наличие фактов применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской на территории муниципального образования не выявлено.
Индикаторы представлены в таблице Таблица 18.

[bookmark: _Ref115629050]Таблица 18. Индикаторы развития систем теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. Изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028–2033

	Показатели эффективности производства тепловой энергии

	1
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии котельными*

	1.1
	Новая блочная котельная
	кг.у.т./Гкал
	195,78
	195,78
	195,78
	195,78
	195,78
	195,78
	195,78

	2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	2.1
	Новая блочная котельная
	Гкал/м2
	1,324
	1,324
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320

	3
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	3.1
	Новая блочная котельная
	м3(т)/м2
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения

	4.1
	Новая блочная котельная
	о.е.
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

	5.1
	Новая блочная котельная
	м2/(Гкал/ч)
	181,2
	181,2
	181,2
	181,2
	181,2
	181,2
	181,2

	6
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

	6.1
	ЕТО-1
	о.е.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

	7.1
	ЕТО-1
	о.е.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели надежности

	8
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения

	8.1
	ЕТО-1
	шт/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

	9.1
	ЕТО-1
	шт/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


* - в связи с тем, что на момент актуализации схемы теплоснабжения Берегового СП Новая блочная котельная работает в режиме технического запуска, учтены значения для старой котельной.



[bookmark: _Toc131691430]Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
Поскольку расчёт необходимой валовой выручки у теплоснабжающей организации отсутствует, тарифные последствия основываются на изменении индекс-дефлятора по данным прогноза социально-экономического развития Министерства экономического развития.
Расчеты тарифных последствий приведены в таблице Таблица 19
[bookmark: _Ref130730748]Таблица 19. Расчеты тарифных последствий для МУП «РСО КР»
	Организация
	Показатель
	Ед. изм.
	Год

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	Размер индексации
	%
	-
	-
	6,30
	5,30
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	МУП «РСО КР»
	Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям - среднее значение
	руб./Гкал
	1915,76
	2401,09
	2552,35
	2687,63
	2795,13
	2906,94
	3023,22
	3144,15
	3269,91
	3400,71
	3536,74
	3678,21
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